**Об утверждении Порядка определения объема снижения потребляемых государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых условиях**

В соответствии с частью 4 статьи 24 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 48, ст. 5711; 2010, № 19, ст. 2291) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый порядок определения объема снижения потребляемых государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых условиях.

2. Признать утратившим силу приказ Минэкономразвития России от 24 октября 2011 г. № 591 «О порядке определения объемов снижения потребляемых государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых условиях» (зарегистрирован Минюстом России 21 ноября 2011 г., регистрационный № 22350).

3. Департаменту конкуренции, энергоэффективности и экологии (М.С. Сонин) в срок до 1 декабря 2020 г. разместить на официальном сайте Минэкономразвития России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» автоматизированную расчетную форму для определения объема снижения потребляемых государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых условиях.

|  |  |
| --- | --- |
| Министр | М.Г. Решетников |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНприказом Минэкономразвития Россииот «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. № \_\_\_\_\_ |

**ПОРЯДОК**

**определения объема снижения потребляемых**

**государственным (муниципальным) учреждением ресурсов
в сопоставимых условиях**

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок регламентирует правила определения объема снижения потребляемых государственным (муниципальным) учреждением воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и угля (далее –ресурсы) в сопоставимых условиях для целей применения положений частей 1 и 2 статьи 24 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 48, ст. 5711; 2018, № 30, ст. 4556) (Закон № 261‑ФЗ).

2. Объем снижения потребления ресурсов в каждом отчетном году определяется государственным (муниципальным) учреждением на основании рассчитанных им удельных годовых расходов ресурсов, приведенных к сопоставимым условиям в соответствии с методическими рекомендациями по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 июля 2020 г. № 425 (далее – методические рекомендации).

3. Объем снижения потребления ресурсов и удельные годовые расходы ресурсов, приведенные к сопоставимым условиям, рассчитываются государственным (муниципальным) учреждением в отношении каждого здания, строения, сооружения, в котором расположено учреждение, и каждого вида используемых им ресурсов.

4. Базовый год, по отношению к показателям которого определяется объем снижения потребления ресурсов, устанавливается в соответствии с Требованиями к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 г. № 1289 (далее – постановление № 1289) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 41, ст. 5720; 2020, № 26, ст. 4135).

II. Определение базового объема потребления ресурсов

5. За базовый объем потребления ресурсов принимается объем потребления ресурсов в базовом для текущего трехлетнего периода году.

6. Базовый объем потребления ресурсов для первого трехлетнего периода с 2021 по 2023 год определяется на основании данных приборов коммерческого учета ресурсов за 2019 год, который является базовым годом для первого трехлетнего периода в соответствии с постановлением № 1289.

7. Для государственных (муниципальных) учреждений, созданных после 2020 года, за базовый объем потребления ресурсов принимается объем потребления ресурсов в году, предшествующем первому трехлетнему периоду, за который имеются полные годовые данные о потреблении ресурсов, определенные на основании данных приборов коммерческого учета ресурсов.

8. Базовый объем потребления ресурса ($Р\_{i}^{Б T}$) для последующих трехлетних периодов определяется по формуле (1):

$Р\_{i}^{Б T}=Р\_{i}^{Б T-1}×\frac{УР\_{i}^{Б T}}{УР\_{i}^{Б T-1}}$, (1)

где:

$УР\_{i}^{Б T}$ – удельный годовой расход ресурса *i* в базовом году текущего трехлетнего периода *Т,* приведенный к сопоставимым условиям, определенный в соответствии с разделом 8.2 методических рекомендаций;

$УР\_{i}^{Б T-1}$ – удельный годовой расход ресурса *i* в базовом году предыдущего трехлетнего периода *Т–1*, приведенный к сопоставимым условиям, определенный в соответствии с разделом 8.2 методических рекомендаций;

$Р\_{i}^{Б T-1}$ – базовый объем потребления ресурса *i* в базовом году предыдущего трехлетнего периода *Т–1*.

III. Расчет объема снижения потребления ресурсов

9. Установленный объем снижения потребления ресурса ($∆Р\_{i уст}^{t T}$) определяется по формуле (2):

$∆Р\_{i уст}^{t T}=Р\_{i}^{Б T}×\left(\frac{ЦУС\_{i}^{t T}}{УР\_{i}^{Б T}}-1\right)$, (2)

где:

$ЦУС\_{i}^{t T}$ – целевой уровень снижения потребления ресурса *i* в отчетном году *t* текущего трехлетнего периода *Т*, установленный главным распорядителем бюджетных средств;

$УР\_{i}^{Б T}$ – удельный годовой расход ресурса *i* в базовом году текущего трехлетнего периода *Т,* приведенный к сопоставимым условиям, определенный в соответствии с разделами 6.3 и 8.2 методических рекомендаций;

$Р\_{i}^{Б T}$ – базовый объем потребления ресурса *i* в базовом году текущего трехлетнего периода *Т.*

10. Фактический объем снижения потребления ресурса ($∆Р\_{i факт}^{t T}$) определяется по формуле (3):

$∆Р\_{i факт}^{t T}=Р\_{i}^{Б T}×\left(\frac{УР\_{i}^{t T}}{УР\_{i}^{Б T}}-1\right)$, (3)

где:

$УР\_{i}^{t T}$ – фактический удельный годовой расход ресурса *i* в отчетном году *t* текущего трехлетнего периода *Т*, приведенный к сопоставимым условиям, определенный в соответствии с разделом 6.3 методических рекомендаций;

$УР\_{i}^{Б T}$ – удельный годовой расход ресурса *i* в базовом году текущего трехлетнего периода *Т,* приведенный к сопоставимым условиям, определенный в соответствии с разделами 6.3 и 8.2 методических рекомендаций;

$Р\_{i}^{Б T}$ – базовый объем потребления ресурса *i* в базовом году текущего трехлетнего периода *Т.*

11. Фактический и установленный суммарные объемы снижения потребления ресурса ($∆Р\_{\sum\_{}^{}i}^{t T})$, определяются как сумма объемов снижения потребления ресурса каждого здания, строения, сооружения и рассчитываются по формуле (4):

$∆Р\_{\sum\_{}^{}i}^{t T}=\sum\_{j=1}^{N}∆Р\_{i j}^{t T}$, (4)

где:

$N$ – количество зданий, строений, сооружений государственного (муниципального) учреждения;

$∆Р\_{i j}^{t T}$ – объем снижения потребления ресурса *i* в здании *j.*

IV. Заключительные положения

12. Для целей применения положений части 2 статьи 24 Закона № 261-ФЗ главные распорядители бюджетных средств осуществляют планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций (предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ) находящимися в их ведении учреждениями с учетом обязательного снижения ими объема потребленных ресурсов в сопоставимых условиях.

13. В целях планирования бюджетных ассигнований государственное (муниципальное) учреждение подготавливает информацию о снижении объема потребления ресурса за отчетный период по прилагаемому рекомендуемому образцу и до 31 мая года, следующего за отчетным, направляет ее главному распорядителю бюджетных средств.

14. Экономия средств, достигнутая за счет дополнительного снижения потребления казенным учреждением ресурсов по сравнению со снижением, учтенным при планировании бюджетных ассигнований, используется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации для обеспечения выполнения функций этого учреждения, включая увеличение годового фонда оплаты труда (без учета такого увеличения при индексации фондов оплаты труда).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение

к Порядку определения объема снижения потребляемых государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых условиях, утвержденному приказом Минэкономразвития России

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. № \_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | (рекомендуемый образец) |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование учреждения |   |
| ИНН учреждения |   |
| Базовый год |  |
| Отчетный год |  |

Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование здания, строения, сооружения |   |
|   |  |
| Удельные показатели | Удельный годовой расход ресурса в базовом году | Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году | Целевой уровень снижения потребления ресурса в отчетном году |
| Методика расчета | Разделы 6.3, 8.2 методических рекомендаций | Раздел 6.3 методических рекомендаций | Раздел 7 методических рекомендаций |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м/чел. |   |   |   |
| Холодная вода, куб. м/чел. |   |   |   |
| Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м |   |   |   |
| Природный газ, куб. м/кв. м |   |   |   |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |   |   |   |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки) |   |   |   |
|  |  |  |  |
| Абсолютные показатели | Годовое потребление ресурса в базовом году | Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году | Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году |
| Методика расчета | пп. 6, 7, 8 настоящего Порядка | п. 10 настоящего Порядка | п. 9 настоящего Порядка |
| Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |  |
| Горячая вода, куб. м |   |   |   |
| Холодная вода, куб. м |   |   |   |
| Электрическая энергия, кВт·ч |   |   |   |
| Природный газ, куб. м |   |   |   |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |   |   |   |
| Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т. |   |   |   |

Данные о суммарных объемах снижения потребляемых ресурсов по всем зданиям, строениям, сооружениям государственного (муниципального) учреждения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Фактический | Установленный |
| п. 11 настоящего Порядка |
| Суммарный объем снижения потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал |  |  |
| Суммарный объем снижения потребления горячей воды, куб. м |   |  |
| Суммарный объем снижения потребления холодной воды, куб. м |   |  |
| Суммарный объем снижения потребления электрической энергии, кВт\*ч |   |  |
| Суммарный объем снижения потребления природного газа, куб. м |   |  |
| Суммарный объем снижения потребления твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |   |  |
| Суммарный объем снижения потребления иного ресурса на нужды отопления и вентиляции, т.у.т. |   |  |

Данные об объемах снижения потребления моторного топлива

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Методика расчета | Значение |
| Удельное годовое потребление моторного топлива в базовом году, т.у.т/л | Разделы 6.3.9, 8.2 методических рекомендаций |  |
| Фактический удельный годовое расход моторного топлива в отчетном году, т.у.т/л | Раздел 6.3.9 методических рекомендаций |   |
| Целевой уровень снижения потребления моторного топлива в отчетном году, т.у.т/л | Раздел 7 методических рекомендаций |   |
| Годовое потребление моторного топлива в базовом году, т.у.т. | пп. 6, 7, 8 настоящего Порядка |   |
| Фактический суммарный объем снижения потребления моторного топлива в отчетном году, т.у.т. | п. 10 настоящего Порядка |   |
| Установленный суммарный объем снижения потребления моторного топлива в отчетном году, т.у.т. | п. 9 настоящего Порядка |   |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_